#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F030K6T6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SPI1
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IPNb=4
Mcu.Name=STM32F030K6Tx
Mcu.Package=LQFP32
Mcu.Pin0=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin1=PA3
Mcu.Pin2=PA4
Mcu.Pin3=PA5
Mcu.Pin4=PA6
Mcu.Pin5=PA7
Mcu.Pin6=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=7
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030K6Tx
MxCube.Version=6.5.0
MxDb.Version=DB.6.0.50
NVIC.EXTI0_1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=ENC_RST
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Output
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=ENC_CS
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.Locked=true
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Locked=true
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Locked=true
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PF1-OSC_OUT.Locked=true
PF1-OSC_OUT.Signal=GPXTI1
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=true
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=false
ProjectManager.DeviceId=STM32F030K6Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STM32F030_ENC28J60.ioc
ProjectManager.ProjectName=STM32F030_ENC28J60
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-LL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-LL-true,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false-LL-true
RCC.AHBFreq_Value=48000000
RCC.APB1Freq_Value=48000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=48000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=48000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL12
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=48000000
RCC.USART1Freq_Value=48000000
SH.GPXTI1.0=GPIO_EXTI1
SH.GPXTI1.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_4
SPI1.CalculateBaudRate=12.0 MBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,BaudRatePrescaler,CalculateBaudRate,DataSize
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
isbadioc=false
